**Техническое задание**

**Поставка лакокрасочных материалов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: красный (11 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 230 |
| 2 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: желтый (230 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 140 |
| 3 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: серый (536 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 265 |
| 4 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: белый (681 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 355 |
| 5 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: черный (441 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 480 |
| 6 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: зеленый (343 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 250 |
| 7 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль алкидная, универсальная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая. Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.  Цвет: синий (428 – в соответствии с Картотекой образцов цвета лакокрасочных материалов)  ГОСТ 6465-76 | кг. | 50 |
| 8 | Эмаль ПФ-266 | Эмаль алкидная, на основе пентафталевого связующего, атмосферостойкая.  Предназначается для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри помещений.  Цвет: желто-коричневый  ГОСТ 6465-76 | кг. | 85 |
| 9 | Краска МА-15 (сурик железный) | Сурик железный представляет собой суспензию пигментов и растворителей в пентафталевой олифе, в которой добавлен сиккатив, тиксотропирующих добавок, препятствующих образованию осадка.  Предназначается для наружных и отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.  ГОСТ 10503-71 | кг. | 530 |
| 10 | Краска фасадная ВД-АК-1180 | Краска водно-дисперсионная акриловая. Предназначена для наружной и внутренней отделки и защиты зданий и сооружений, противокоррозионной и декоративной окраски металлических конструкций различного назначения.  Цвет: белый  ГОСТ Р 52020-2003 | кг | 85 |
| 11 | Краска МА-15 (белила цинковые) | Белила цинковые представляют собой суспензию пигмента окиси цинка в олифе комбинированной с добавлением сиккатива.  Предназначаются для наружных и отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.  ГОСТ 10503-71 | кг | 200 |